**附件3**

商务技术响应表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  序号 | 采购要求 | 供应商具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| **商务部分** |
| 1 | **工期及服务地点：**1.工期：自接通知进场后起算，视天气情况暂定一个月。2.交付地点：采购人指定地点。 |  |  |  |
| 2 | **付款方式：**签订合同10个工作日内付合同总金额的30%，工期完成验收合格后付合同总金额的60%，保修期满10个工作日内付合同金额的10%。 |  |  |  |
| 3 | **报价要求：**报价包含在采购人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和；包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装、运输、装卸、检测、试验、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修费等成本、税金及利润，采购人不再另外支付其他费用。 |  |  |  |
| 4 | **其他要求：**供应商必须承诺自行提供本项目的所有服务内容，不得转让或转包、分包。 |  |  |  |
| **技术部分** |
| 1 | **一、概况**住院大楼东北角面三、四、九楼、东南面三、四、十楼，西南面四、五、六、七、八、十楼，西北面三楼局部脱灰现象。现场勘察后初步判定为主体抹灰层粘结不牢造成空鼓。住院大楼西面6、3、12、13楼，东面11、10楼等玻璃幕墙6片玻璃严重破损，需要及时维修。以免造成楼下附近行人的生命安全。**二、实施方案**1、查实抹灰层脱落的原因和周边实况，画出要处理的区域分界线。2、人工切割方正。3、人工凿除空鼓部位的抹灰层。4、清理干净基层和灰尘。5、人工拌合 1：25水泥砂浆分二次抹实压光。6、新抹灰层人工淋水保养三天。7、干透和收缩稳定后涂刷防水涂料两遍，保养二天后涂刷外墙专用涂料底漆两遍。8、保养三天后按原外墙颜色修复，墙面饰面层。9、量尺定制好六块中空钢化玻璃。10、安装吊篮从楼顶吊工人和材料下六楼。11、由工人现场安装完工。**三、安全措施**1、设立安全通道标志，正确引导出入人员从安全通道快速通行，不得停留。2、材料和机具摆设整齐，专人管理。确保医院营运正常，符合安全文明施工要求。3、高空作业人员必须严格戴好个人安全保护用品，要求戴好安全帽、安全带，防止工具和其他杂物跌落造成二次伤害事故。4、要求参加作业人员购买工伤保险，严禁酒后上岗作业，身体不适应立即停止作业。5、紧急情况及时报告医院负责人，配合医方紧急处理。6、修复处理完成后，清扫好周边杂物，搞好清洁卫生，恢复原貌。**四、工程量估测：**详见附件1**五、质量要求：**合格**六、保修期：**自完成维修并验收合格之日起，保修期按两年期限计算。 |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

报价人名称(公章) ：

 日期： 年 月 日