**附件1**

报价表

金额单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 项目概况 | 数量及单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 4楼顶“急诊”标识牌 | 一、“医院Logo”发光字体标识牌金属字1个。  1.字体规格：≥2.5m\*2.5m。  2.字体厚≥7cm，≥1.5mm镀锌铁皮包边。  3.防护材料：刷不少于一层汽车漆。  4.含灯珠、≥2.5平方米的连接电线、PVC保护管材、发光字体变压器≥3个、时控开关≥1个。  二、“急诊”发光字体标识牌金属字2个。  1.字体规格：≥2.0m\*2.0m。  2.字体厚≥7cm，≥1.5mm镀锌铁皮包边。  3.防护材料：刷不少于一层汽车漆。  4.含灯珠、≥2.5平方米的连接电线、PVC保护管材、发光字体变压器≥6个、时控开关≥1个。  三、钢支架  1.基层材料：结构框架均采用≥40mm\*60mm\*3mm的镀锌方管，数量：不少于9条（≥6米/条）。  2.防护材料：焊口刷不少于一层防锈漆。  四、混凝土基础  1.混凝土种类：普通混凝土。  2.混凝土强度等级：达到或优于C20。  3.≥40cm\*40cm\*40cm的基础\*8个。  五、配电箱：1台。  配备一个定时器、63A开关、交流接触器，配备电箱一个，≥2.5平方米的电线1圈，≥4平方米的电线1圈，瓦功率：10000。 |  |  |  |
| 2 | 顶楼（16楼）发光字体标识牌(大字“北海市中医医院”)南面 | 一、“医院Logo”发光字体标识牌金属字1个。  1.字体规格：≥3.5m\*3.5m。  2.字体厚≥7cm，≥1.5mm镀锌铁皮包边。  3.防护材料：刷不少于一层汽车漆。  4.含灯珠、≥2.5平方米的连接电线、PVC保护管材、发光字体变压器≥5个、时控开关≥1个。  二、“北海市中医医院”发光字体标识牌金属字7个。  1.字体规格：≥3.5m\*3.5m。  2.字体厚≥7cm，≥1.5mm镀锌铁皮包边。  3.防护材料：刷不少于一层汽车漆。  4.含灯珠、≥2.5平方米的连接电线、PVC保护管材、发光字体变压器≥28个、时控开关≥1个。  三、钢支架  1.基层材料：结构框架均采用  ≥40mm\*60mm\*4mm镀锌角钢不少于10条（≥6米/条）、≥40mm\*40mm\*4mm镀锌角钢不少于345条（≥6米/条）、≥30mm\*30mm\*3mm镀锌角钢不少于50条（≥6米/条）。  2.主体尺寸≥25800mm\*11880mm。  3.防护材料：焊口刷不少于一层防锈漆。  四、混凝土基础  1.混凝土种类：普通混凝土  2.混凝土强度等级：达到或优于C20。  3.≥40cm\*40cm\*40cm的基础\*7个。  五、配电箱：1台。  配备一个定时器、63A开关、交流接触器，配备≥2.5平方米的电线1圈，≥4平方米的电线3圈，瓦功率：10000。 |  |  |  |
| 3 | 顶楼（16楼）发光字体标识牌(大字“北海市中医医院”)北面 | 一、“医院Logo”发光字体标识牌金属字1个。  1.字体规格：≥3.5m\*3.5m。  2.字体厚≥7cm，≥1.5mm镀锌铁皮包边。  3.防护材料种类：刷不少于一层汽车漆。  4.含灯珠、≥2.5平方米的连接电线、PVC保护管材、发光字体变压器≥5个、时控开关≥1个。  二、“北海市中医医院”发光字体标识牌金属字7个。  1.字体规格：≥3.5m\*3.5m。  2.字体厚≥7cm，≥1.5mm镀锌铁皮包边。  3.防护材料：刷不少于一层汽车漆。  4.含灯珠、≥2.5平方米的连接电线、PVC保护管材、发光字体变压器≥28个、时控开关≥1个。  三、钢支架  1.基层材料：结构框架均采用  ≥40mm\*60mm\*4mm镀锌角钢不少于10条（≥6米/条）、≥40mm\*40mm\*4mm镀锌角钢不少于345条（≥6米/条）、≥30mm\*30mm\*3mm镀锌角钢不少于50条（≥6米/条）。  2.主体尺寸≥25800mm\*11880mm。  3.防护材料：焊口刷不少于一层防锈漆。  四、混凝土基础  1.混凝土种类：普通混凝土。  2.混凝土强度等级：达到或优于C20。  3.≥40cm\*40cm\*40cm的基础\*7个。  五、配电箱：1台。  配备一个定时器、63A开关、交流接触器，配备≥2.5平方米的电线5圈，≥4平方米的电线3圈，瓦功率：10000。 |  |  |  |
| 4 | 4楼不发光字体标识牌(大字“北海市中医医院”中字“广西中医药大学”小字“附属北海医院”) | 一、“医院Logo”不发光字体标识牌金属字1个。  1.字体规格：≥2.5m\*2.5m。  2.字体厚≥7cm，≥1.5mm镀锌铁皮包边。  3.防护材料：刷不少于一层汽车漆。  二、“北海市中医医院”不发光字体标识牌金属字7个。  1.字体规格：≥2.5m\*2.5m。  2.字体厚≥7cm，≥1.5mm镀锌铁皮包边。  3.防护材料：刷不少于一层汽车漆。  三、“广西中医药大学”镀锌板烤漆不发光字体标识牌金属字7个。  1.字体规格：≥1.6m\*1.6m。  2.字体厚≥7cm，≥1.5mm镀锌铁皮包边。  3.防护材料：刷不少于一层汽车漆。  四、“附属北海医院”镀锌板烤漆不发光字体标识牌金属字6个。  1.字体规格：≥1.1m\*1.1m。  2.字体厚≥7cm，≥1.5mm镀锌铁皮包边。  3.防护材料：刷不少于一层汽车漆。  五、钢支架  基层材料种类：结构框架采用≥100mm\*100mm\*3mm的镀锌方管不少于6条（≥6米/条）、≥80mm\*80mm\*3mm的镀锌方管不少于8条（≥6米/条）、≥50mm\*30mm\*3mm的镀锌方管不少于35条（≥6米/条）。  2.主体尺寸≥21000mm\*6000mm。  3.防护材料：焊口刷不少于一层防锈漆。  四、混凝土基础  1.混凝土种类：普通混凝土。  2.混凝土强度等级：达到或优于C20。  3.≥40cm\*40cm\*40cm的基础\*12个。 |  |  |  |
| 竞标总报价：（大写）人民币 （小写）¥ | | | | | |
| 1.质保期：自产品交付验收合格之日起不少于12个月。  2.交货地点：广西壮族自治区北海市海城区东延线9号北海市中医医院新院区。 | | | | | |

本项目报价包含在采购人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和；包括（1）到达采购人指定地点交付产品的费用；（2）货物及标准附件、随配附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、制作、装卸、安装、管理维护、售后服务等费用；（4）必要的保险费用、利润、各项税费以及其它所有成本、费用的总和；（5）含安装及辅材等费用；（6）含材料二次搬运、垂直运输、高空作业等费用；（7）到现场验收的费用，采购人不再另外支付其他费用。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

报价人名称(公章) ：

日期： 年 月 日