**附件2**

商务技术响应表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  序号 | 采购要求 | 供应商具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| **商务部分** |
| 1 | **付款方式：**合同签订后 7 个工作日内，预付成交价款的50%；所有货物到场后 7 个工作日内，付至成交价款的80%；货物验收完成且投入使用后 7 个工作日内，付至成交价款的97%，余成交价款的3%一年内一次性付清，不计利息。 |  |  |  |
| 2 | **质保期：**自产品交付验收合格之日起不少于12个月。 |  |  |  |
| 3 | **交货时间及地点：**1.交货时间：自签订合同之日起30天内完成安装、调试并交付使用。2.交货地点：广西壮族自治区北海市海城区东延线9号北海市中医医院新院区。 |  |  |  |
| 4 | **售后服务要求：**1.成交供应商须为采购人提供技术咨询服务，并提供服务热线，还应提供本项目服务所需的备品、备件支持；产品使用中出现问题，成交供应商应接到故障通知后30分钟内到达现场处置，5小时内到达现场维修，一般故障应在8小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。2.质保期内每6个月定期回访维护。成交供应商需对暂不使用的过期、废旧标识进行回收，并根据后续采购人需要，重复利用，节省成本。3.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，需送货上门、按采购人要求进行安装调试、维修，不另收费。4.提供货物的标准附件、备品备件、专用工具、安装辅助材料。5.成交供应商在安装、制作过程中须保持现场整洁。6.成交供应商应具有完善的服务保障体系，能为本项目配备专门负责的制作或安装人员。7.安装、制作过程中所需的水、电均由成交供应商自行负责。8.成交供应商须承诺为本项目所用的原材料、工艺以及制作出的成品质量符合国家及行业制订公布的标准。9.成交供应商须包工包料，包质量、包安全、运输和安装全过程，保证本项目所需服务制作安装符合国家规定标准及相关质量标准。10.在质量保证期内产品非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以更换，并承担相应费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。11.成交供应商在制作标识、字体前，须与采购人确认广告标牌效果图或样板图，经采购人确认后方可制作、安装，否则由此产生的费用由成交供应商承担。 |  |  |  |
| 5 | **报价：**1.竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：（1）到达采购人指定地点交付产品的费用；（2）货物及标准附件、随配附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、制作、装卸、安装、管理维护、售后服务等费用；（4）必要的保险费用、利润、各项税费以及其它所有成本、费用的总和；（5）含安装及辅材等费用；（6）含材料二次搬运、垂直运输、高空作业等费用；（7）到现场验收的费用。2.本次采购产品属于定制产品，采购人提供标识牌内容，成交供应商负责核对内容准确性，并交付采购人确认。如果未核对内容，导致制作错误造成的损失，采购人概不负责。3.备品备件及耗材等要求：成交供应商应按成交价或优于市场价提供相关配件和服务。4.成交供应商所提供的资料必须是真实的，所作出的承诺必须是切实可行的，如提供虚假资料或作出虚假承诺，一经查实，将取消其成交供应商成交资格，并按照相关法律法规进行处理。5.本项目不允许分包，不允许转包。 |  |  |  |
| 6 | **采购标的验收标准：**1.宣传标识产品整体图文用色等符合采购人要求和统一规范。2.标识内容、尺寸、规格、材料、工艺、数量、颜色与采购人要求一致。3.标识、字体、画面图文精细方正、剪裁整齐，无破损、无褶皱、无波浪、无污渍、无收缩开裂，不露底白、不褪色等质量问题。4.宣传标识产品、字体的材料工艺、设计、制作、安装全程符合技术要求，安装、清撤施工作业不得影响采购人工作。 |  |  |  |
| 7 | **保密要求：**成交供应商须保证在为采购人提供服务时妥善保管关于本项目的技术文件，并予以保密；未经采购人许可，成交供应商不得以任何形式向第三方透露。如有泄密，需承担相应的法律责任，采购人保留进一步追究责任的权利。 |  |  |  |
| **技术部分** |
| 1 | 4楼顶“急诊”标识牌：一、“医院Logo”发光字体标识牌金属字1个。1.字体规格：≥2.5m\*2.5m。2.字体厚≥7cm，≥1.5mm镀锌铁皮包边。3.防护材料：刷不少于一层汽车漆。4.含灯珠、≥2.5平方米的连接电线、PVC保护管材、发光字体变压器≥3个、时控开关≥1个。二、“急诊”发光字体标识牌金属字2个。1.字体规格：≥2.0m\*2.0m。2.字体厚≥7cm，≥1.5mm镀锌铁皮包边。3.防护材料：刷不少于一层汽车漆。4.含灯珠、≥2.5平方米的连接电线、PVC保护管材、发光字体变压器≥6个、时控开关≥1个。三、钢支架1.基层材料：结构框架均采用≥40mm\*60mm\*3mm的镀锌方管，数量：不少于9条（≥6米/条）。2.防护材料：焊口刷不少于一层防锈漆。四、混凝土基础1.混凝土种类：普通混凝土。2.混凝土强度等级：达到或优于C20。3.≥40cm\*40cm\*40cm的基础\*8个。五、配电箱：1台。配备一个定时器、63A开关、交流接触器，配备电箱一个，≥2.5平方米的电线1圈，≥4平方米的电线1圈，瓦功率：10000。 |  |  |  |
| 2 | 顶楼发光字体标识牌(大字“北海市中医医院”)南面：一、“医院Logo”发光字体标识牌金属字1个。1.字体规格：≥3.5m\*3.5m。2.字体厚≥7cm，≥1.5mm镀锌铁皮包边。3.防护材料：刷不少于一层汽车漆。4.含灯珠、≥2.5平方米的连接电线、PVC保护管材、发光字体变压器≥5个、时控开关≥1个。二、“北海市中医医院”发光字体标识牌金属字7个。1.字体规格：≥3.5m\*3.5m。2.字体厚≥7cm，≥1.5mm镀锌铁皮包边。3.防护材料：刷不少于一层汽车漆。4.含灯珠、≥2.5平方米的连接电线、PVC保护管材、发光字体变压器≥28个、时控开关≥1个。三、钢支架1.基层材料：结构框架均采用≥40mm\*60mm\*4mm镀锌角钢不少于10条（≥6米/条）、≥40mm\*40mm\*4mm镀锌角钢不少于345条（≥6米/条）、≥30mm\*30mm\*3mm镀锌角钢不少于50条（≥6米/条）。2.主体尺寸≥25800mm\*11880mm。3.防护材料：焊口刷不少于一层防锈漆。四、混凝土基础1.混凝土种类：普通混凝土2.混凝土强度等级：达到或优于C20。3.≥40cm\*40cm\*40cm的基础\*7个。五、配电箱：1台。配备一个定时器、63A开关、交流接触器，配备≥2.5平方米的电线1圈，≥4平方米的电线3圈，瓦功率：10000。 |  |  |  |
| 3 | 顶楼发光字体标识牌(大字“北海市中医医院”)北面：一、“医院Logo”发光字体标识牌金属字1个。1.字体规格：≥3.5m\*3.5m。2.字体厚≥7cm，≥1.5mm镀锌铁皮包边。3.防护材料种类：刷不少于一层汽车漆。4.含灯珠、≥2.5平方米的连接电线、PVC保护管材、发光字体变压器≥5个、时控开关≥1个。二、“北海市中医医院”发光字体标识牌金属字7个。1.字体规格：≥3.5m\*3.5m。2.字体厚≥7cm，≥1.5mm镀锌铁皮包边。3.防护材料：刷不少于一层汽车漆。4.含灯珠、≥2.5平方米的连接电线、PVC保护管材、发光字体变压器≥28个、时控开关≥1个。三、钢支架1.基层材料：结构框架均采用≥40mm\*60mm\*4mm镀锌角钢不少于10条（≥6米/条）、≥40mm\*40mm\*4mm镀锌角钢不少于345条（≥6米/条）、≥30mm\*30mm\*3mm镀锌角钢不少于50条（≥6米/条）。2.主体尺寸≥25800mm\*11880mm。3.防护材料：焊口刷不少于一层防锈漆。四、混凝土基础1.混凝土种类：普通混凝土。2.混凝土强度等级：达到或优于C20。3.≥40cm\*40cm\*40cm的基础\*7个。五、配电箱：1台。配备一个定时器、63A开关、交流接触器，配备≥2.5平方米的电线5圈，≥4平方米的电线3圈，瓦功率：10000。 |  |  |  |
| 4 | 4楼不发光字体标识牌(大字“北海市中医医院”中字“广西中医药大学”小字“附属北海医院”)：一、“医院Logo”不发光字体标识牌金属字1个。1.字体规格：≥2.5m\*2.5m。2.字体厚≥7cm，≥1.5mm镀锌铁皮包边。3.防护材料：刷不少于一层汽车漆。二、“北海市中医医院”不发光字体标识牌金属字7个。1.字体规格：≥2.5m\*2.5m。2.字体厚≥7cm，≥1.5mm镀锌铁皮包边。3.防护材料：刷不少于一层汽车漆。三、“广西中医药大学”镀锌板烤漆不发光字体标识牌金属字7个。1.字体规格：≥1.6m\*1.6m。2.字体厚≥7cm，≥1.5mm镀锌铁皮包边。3.防护材料：刷不少于一层汽车漆。四、“附属北海医院”镀锌板烤漆不发光字体标识牌金属字6个。1.字体规格：≥1.1m\*1.1m。2.字体厚≥7cm，≥1.5mm镀锌铁皮包边。3.防护材料：刷不少于一层汽车漆。五、钢支架基层材料种类：结构框架采用≥100mm\*100mm\*3mm的镀锌方管不少于6条（≥6米/条）、≥80mm\*80mm\*3mm的镀锌方管不少于8条（≥6米/条）、≥50mm\*30mm\*3mm的镀锌方管不少于35条（≥6米/条）。2.主体尺寸≥21000mm\*6000mm。3.防护材料：焊口刷不少于一层防锈漆。四、混凝土基础1.混凝土种类：普通混凝土。2.混凝土强度等级：达到或优于C20。3.≥40cm\*40cm\*40cm的基础\*12个。 |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

报价人名称(公章) ：

 日期： 年 月 日