**附件2**

商务、技术响应表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  序号 | 采购要求 | 供应商具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| **商务部分** |
| 1 | 质保期：按国家有关规定实行“三包”。质保期自验收合格之日起不少于1年采购项目需求中有特殊要求的，按其要求执行。 |  |  |  |
| 2 | 交付使用时间及地点：1.自签订合同之日起15个日历日内，按采购人指定的地点进行供货并通过验收。2.交付地点：北海市采购人指定地点。 |  |  |  |
| 3 | 付款方式：签订合同且货物验收合格后按要求开具相应发票，采购人30个工作日内一次性付清。 |  |  |  |
| 4 | 报价要求：报价包含在采购人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和；包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修费等成本、税金及利润，采购人不再另外支付其他费用。 |  |  |  |
| 5 | 验收要求：1.采购人在设备安装、调试完成后5个工作日内对成交供应商提交的货物依据报价文件上的技术规格要求和成交供应商的报价响应文件的承诺内容进行验收，成交供应商须无条件配合采购人对所竞产品进行验收，如发现不符合报价文件的技术要求或虚假承诺的，按相关规定视为违约处理，采购人有权终止采购合同，成交供应商须退回采购人已支付的所有款项，赔偿采购人由此产生的一切经济损失，且承担由此产生的一切后果。采购人保留进一步追究责任的权利，取消供应商的成交资格，依法上报财政部门。2.成交供应商须对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。3.采购人认为有需要时，可委托有资质的第三方检测机构对产品进行检验，检验结果将作为验收材料的组成部分之一。4.验收时成交供应商必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由成交供应商承担。5.其余未尽事项按相关法律规定及售后服务承诺书及竞争性谈判文件、响应文件相应约定办理.6.验收时须提供产品登记证、合格证及营业执照等相关证明材料复印件，并加上公章。 |  |  |  |
| **技术部分** |
| 1 | 可视化环锯1.材质：630不锈钢；2.规格、型号：Φ11\*115MM； |  |  |  |
| 2 | 环锯保护套管1.材质：304不锈钢；2.规格、型号：Φ12\*100MM； |  |  |  |
| 3 | 内镜工作套管（螺纹）1.材质：304不锈钢；2.规格、型号：Φ12\*115MM（斜口）； |  |  |  |
| 4 | 内镜工作套管（螺纹）1.材质：304不锈钢；2.规格、型号：Φ12\*115MM（平口）； |  |  |  |
| 5 | 髓核钳（大直钳）1.材质：630不锈钢；2.规格、型号：Φ4\*260MM（碗口）； |  |  |  |
| 6 | 髓核钳（大直钳）1.材质：630不锈钢；2.规格、型号：Φ3.5\*260MM（长杯口）； |  |  |  |
| 7 | 髓核钳（大弯）1.材质：630不锈钢；2.规格、型号：Φ3\*260MM（碗口）； |  |  |  |
| 8 | 黄韧带咬切钳1.材质：630不锈钢；2.规格、型号：Φ4\*260MM； |  |  |  |
| 9 | 黄韧带咬切钳1.材质：630不锈钢；2.规格、型号：Φ3.5\*260MM（45°）； |  |  |  |
| 10 | 髓核钳（抓钳）1.材质：630不锈钢；2.规格、型号：Φ3.5\*260MM（倒齿）； |  |  |  |
| 11 | 椎板咬骨钳1.材质：630不锈钢；2.规格、型号：Φ4\*260（45°）； |  |  |  |
| 12 | 椎板咬骨钳1.材质：630不锈钢；；2.规格、型号：Φ4\*260（90°）； |  |  |  |
| 13 | 逐级扩张管1.材质：304不锈钢；2.规格、型号：Φ11.3 10 8 5 3； |  |  |  |
| 14 | 扩孔器（铅笔头）1.材质：304不锈钢；2.规格、型号：Φ10\*180MM； |  |  |  |
| 15 | 刮匙1.材质：630不锈钢；2.规格、型号：Φ4\*260MM； |  |  |  |
| 16 | 拉勾1.材质：304不锈钢；2.规格、型号：Φ3\*260MM； |  |  |  |
| 17 | 剥离子1.材质：304不锈钢；2.规格、型号：Φ3\*260MM； |  |  |  |
| 18 | 骨凿1.材质：304不锈钢；2.规格、型号：Φ4\*260MM； |  |  |  |
| 19 | 镜内保护套管1.材质：304不锈钢；2.规格、型号：Φ6\*195MM（平口）； |  |  |  |
| 20 | 镜内保护套管1.材质：304不锈钢；2.规格、型号：Φ6\*231MM（鸭舌）； |  |  |  |
| 21 | 镜头消毒盒1.材质：304不锈钢； |  |  |  |
| 22 | 器械消毒盒1.材质：304不锈钢； |  |  |  |
| 23 | 穿刺针1.材质：304不锈钢；2.规格、型号：16G； |  |  |  |
| 24 | 记忆导丝1.材质：不锈高镍钢丝；2.规格、型号：Φ1.5\*450MM； |  |  |  |
| 25 | 髓核钳（小弯）1.材质：630不锈钢；2.规格、型号：Φ2.5\*330MM； |  |  |  |
| 26 | 黄韧带咬切钳1.材质：630不锈钢；2.规格、型号：Φ2.5\*330MM上翘15°； |  |  |  |
| 27 | 髓核钳（大直）1.材质：630不锈钢；2.规格、型号：Φ4\*260MM（长杯口）。 |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

报价人名称(公章) ：

 日期： 年 月 日